便携式制氧机技术参数确认表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术和性能****参数名称** | **技术参数和性能要求** | **备注** |
| **1** | **设备使用需求** |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于高原地区单人休息时供氧 | 　 |
| 1.2 | 实验对象 | 早期快速进入高原人群及长期居住高原人群 | 　 |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 产品国产化率≥85% |  |
| **2** | **主要技术参数** | 　**一行只写一个参数** | 　 |
| 2.1 | ★参数1 | 整机质量（含蓄电池）≤2.0kg |  |
| 2.2 | ★参数2 | b) 氧流量≥1L/min | 同上 |
| 2.3 | ▲参数3 | 连续工作时长≥2h | 便携设备，便于携带 |
| 2.4 | ▲参数4 | 氧气浓度≥90% |  |
| 2.5 | 参数5 | 工作噪声≤35dB |  |
| **3** | **配置需求（一行只写一个配置）** |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 配置：主机5台，独立包装 |  |
| 3.2 | 配置2 | 可更换充电锂电池2块/台 |  |
| **4** | **售后服务** |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥2年 | 　 |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤48小时（本地）维修到达现场时间≤96小时（外地） | 　 |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 | 　 |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） | 　 |
| 4.5 | 软件升级 | 终身免费软件升级 | 　 |
| 4.6 | 使用培训 | 提供1次上门培训，可申请一次异地培训 |  |
| 4.7 | 送货安装 | 免费送货上门 |  |
| 其他 | 其他1 | 供货商提供设备制造商的项目授权书。 |  |
|  | 其他2 | 必须在产品交货时按招标技术要求/投标响应参数逐条检验产品性能，如实际交货产品不能达到参数指标要求，则按虚假响应处理，取消合同，并保留进一步惩罚的权利。 |  |